**ГАРАНТИЙНЫ ТАЛОН**

Наименование изделия: Кресло-каталка для инвалидов Ortonica Base 115

1.Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2.В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сервисное обслуживание изделия производится в ООО "Реамед",

Контактный телефон: 8(473) 233-03-32

Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект,11

**КРЕСЛО-КАТАЛКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

**«Ortonica Base 115»**



**Паспорт и инструкция пользователя**

1.**НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

1.1 Кресло-каталка для инвалидов Ortonica Base 115(далее каталка) предназначена для передвижения людей при помощи сопровождающих лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях.

2. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Ширина сиденья 43 см**

Глубина сиденья 42 см

Угол наклона подножки (нерегулируемый)120º

Общая высота 89 см

Высота спинки 41 см

Вес коляски 8,3 кг

Общая длина 103 см

Ширина в сложенном состоянии 25 см

Вес рамы 7,3 кг

Общая ширина 58 см

Угол наклона спинки (нерегулируемый) 90о

Грузоподъемность 120 кг

3. **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Кресло-каталка для инвалидов Ortonica Base 115 ………….1шт.

Паспорт ….……………………………………………………………………………..1шт.

Сумка для транспортировки…………………………………………………1шт

4. **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

4.1. При посадке в каталку и высадке из нее колеса должны быть зафиксированы тормозами.4.2. Во избежание поломки или опрокидывания каталки, запрещается становиться на опоры для ног, если они находятся в горизонтальном положении.

4.3. **Запрещается использовать каталку с неисправными тормозами.**

4.4. Препятствия (пороги, ступеньки и др.) необходимо преодолевать с подъемом передних колес. Запрещается толкать каталку на препятствие высотой более 40 мм без подъема передних колес.

5. **УСТРОЙСТВО**

Рама коляски изготовлена из алюминиевых труб и имеет складную конструкцию. Каталка оснащена откидными подлокотниками

Ручки оборудованы тормозами для сопровождающего лица со стояночным тормозом

Удобная транспортировочная система складывания спинки

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию кресла-каталки, не ухудшающие ее потребительских свойств.

6**. ПОДГОТОВКА КАТАЛКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ**

6.1. Каталка складывается и раскладывается без инструмента: для приведения каталки в рабочее состояние необходимо поднять за ручки каталки спинку. И разложить каталку в стороны до полного натяжения сиденья.

**8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем, гарантийный срок хранения 24 месяца.

8.3 Срок службы 6 лет.

8.4 **Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например**:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;

- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;

- наезд на препятствие, высотой более 4 см;

- перемещение в коляске на спущенных колесах;

- прокол камеры в шинах колес и т. п.

8.5 **Производитель**: «Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко.Лтд».,Китай

Тel: 0086-511-88838555, 0086-511-88896286

8.6 **Импортер**: ООО «Реамед»

Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет:

ООО «Реамед»

Адрес : 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т 11.

Тел: (473) 233-0-332